30.12.2021 № 27-ДМО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛЯТЫ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЯТЫ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «АЛЯТЫ», Дума муниципального образования «АЛЯТЫ»
РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «АЛЯТЫ»:

1.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

1.2.Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

1.3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального образования «АЛЯТЫ» от 30.06.2016 №3/83-дмо «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «АЛЯТЫ».

3. Ведущему специалисту администрации муниципального образования «АЛЯТЫ» Крюковой А.Н. опубликовать настоящее решение в периодическом печатном средстве массовой информации «АЛЯТЫ вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «АЛЯТЫ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
Председатель Думы муниципального образования «АЛЯТЫ»,

глава муниципального образования «АЛЯТЫ»:
Н.В. Бадмаев  
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Аляты»

ООО «Планета»
 г. Иркутск, 2021
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1.Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной  инфраструктур и иного специального назначения

Общие положения

1.1.Электроснабжение

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

2. СП 42-13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция). 

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

4. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

5. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-е и 7-е издание).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Схему  электроснабжения  сельских  поселений  следует  выбирать  в зависимости  от  конкретных  условий:  географического  положения  и  конфигурации селитебной  территории  города,  плотности  электрических  нагрузок  и  темпов  их  роста, количества и характеристик источников питания, исторически сложившейся существующей схемы  сети  и  других  факторов.  Выбор  следует  производить  по  результатам  технико- экономического  сопоставления  вариантов.  

На  территории  населенного  пункта  трансформаторные  подстанции  и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ. 

Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом необходимо  предусматривать  совместное  использование  отдельных  элементов  системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности. 

На  территории  населенного  пункта  трансформаторные  подстанции  (ПС)  и распределительные  устройства  (РУ)  проектируются  открытого  и  закрытого  типа  в соответствии  с  «Положением  ОАО  «Россети»  о  единой  технической  политике  в электросетевом комплексе».

Напряжение  электрических  сетей  населенных  пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ. 

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. 

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.  

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования». 

При  проектировании  электроснабжения  городского  и  сельских  поселений необходимо  учитывать  требования  к  обеспечению  его  надежности  в  соответствии  с категорией электроприемников проектируемых объектов.  

При  проектировании  нового  строительства,  расширения,  реконструкции  и технического перевооружения сетевых объектов необходимо: 

1) обеспечить  сетевое  резервирование  в  качестве  схемного  решения  повышения надежности электроснабжения; 

2) обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ; 

3) сформировать  систему  электроснабжения  потребителей  из  условия  однократного сетевого резервирования; 

4) для  особой  группы  электроприемников  необходимо  предусмотреть  резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.
Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

· для производственных и сельскохозяйственных предприятий – по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

· для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а также с учетом Нормативов градостроительного проектирования Иркутской области.

За базовый показатель ([image: image2.png]


)электропотребления принимается электропотребление в сельских населенных пунктах при условии 100%-ой обеспеченности населения стационарными электрическими плитами.
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Полученные расчётные показатели электропотребления с учетом коэффициента благоустройства населенных пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчётные показатели электропотребления

	Степень благоустройства жилой застройки
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Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется, поскольку зависит от расположения центров нагрузок и центров питания и определяется при проведении проектных работ в каждом конкретном случае.

1.2. Теплоснабжение

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с существующими схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населённого пункта следует предусматривать: 

•
централизованное - от котельных; 

•
децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов. 

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. 

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения). 

При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам аналогам. 

Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками комбинированной выработки тепла и электроэнергии, следует размещать преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых нагрузок.

1.3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 

Количество и параметры объектов водоснабжения зависят от расчетного водопотребления, наличия источника питьевого водоснабжения, рельефа местности иных факторов.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д. 

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для: 

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.; 

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.
Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку. 

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 2. 

Таблица 2 - Удельное среднесуточное водопотребление

	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: 

без ванн 
	125–160

	с ванными и местными водонагревателями 
	160–230

	с централизованным горячим водоснабжением 
	230–350


Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330). 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно таблице 2, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется, так как исходит из тенденций развития города и  определяется в каждом конкретном случае.

1.4. Газоснабжение

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях  обеспечения  предусматриваемого  этими  программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Укрупненные показатели уровня обеспеченности объектами газоснабжения должны приниматься по таблице 3.

Таблица 3 - Укрупненные показатели уровня обеспеченности объектами газоснабжения

	№ 
	Потребители природного газа*
	Единица измерения 
	Величина 

	1 
	Население, при наличии централизованного горячего водоснабжения 
	м3 / год 

на 1 чел. 
	120 

	2 
	Население, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
	м3 / год 

на 1 чел. 
	300 

	3 
	Население, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 
	м3 / год 

на 1 чел. 
	180 

(220) 

	4 
	Тепловая нагрузка, расход газа 
	Гкал, м3/чел 
	- 


Примечания: * – без учета отопления и вентиляции.

Минимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, пристаней и других аналогичных объектов.

1.5. Автомобильные дороги и транспортное сообщение

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. Перечни автомобильных дорог необщего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения утверждаются соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения не могут быть включены автомобильные дороги необщего пользования федерального значения и их участки. Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения может утверждаться органом местного самоуправления.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения может утверждаться органом местного самоуправления поселения.

К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации. 

Расчетные параметры улиц и дорог принимаются по таблице  4.

Таблица 4 - Расчетные параметры улиц и дорог

	Категория 

сельских улиц и дорог
	Основное 

назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина

полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Поселковая дорога
	Связь с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке:

	основная
	Связь внутри жилых тер​риторий и с главной ули​цей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, рас​положенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный про​езд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транс​порта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях принимается 15-25 м. 

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 

На улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков. 

При планировании сети общественного транспорта основным расчетным показателем максимальной территориальной доступности является дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта. 

Данный показатель определяется обязательными положениями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи​рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 500 м.

Расстояния между остановочными пунктами в границах населенных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует прини​мать 400 м.
1.6. Велосипедные дорожки

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек и полос для велосипедистов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», ГОСТ 33150-2014.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях, на застраиваемых территориях нового строительства следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 

На сельских улицах допускается предусматривать велосипедные полосы, выделенные разделительными полосами, по краю проезжих частей. 

В случаях низкой интенсивности пешеходного потока допускается рассматривать вариант совмещенного движения велосипедистов и пешеходов - обустройство велопешеходных дорожек. При этом необходима установка информационных знаков, указывающих на наличие участников движения с другими скоростными параметрами.

Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов

	№
	Наименование показателя
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	1
	Условия движения
	Одностороннее, двустороннее

	2
	Наименьшее расстояние

безопасности
	Расстояние от края велодорожки, не менее:

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 м;

- до тротуаров – 0,5 м;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м;

- до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м

	3 
	Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог
	Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией

	4
	Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог
	- при движении в направлении транспортного потока – не

менее 1,2 м;

- при встречном движении транспортного потока – не менее

1,5 м

	5
	Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара
	Не менее 1 м

	6
	Ширина велопешеходной дорожки
	- с разделением обоих видов движения - 3,25 м;

- без разделения обоих видов движения - 2,0 м


1.7. Кладбища

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 
Нормативные размеры земельного участка для кладбища должны составлять 0,24 га на 1 тыс. человек.
Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

•
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

•
первой зоны санитарной охраны курортов; 

•
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

•
со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

•
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: 

•
санитарно-эпидемиологической обстановки; 

•
градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

•
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

•
почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 

•
эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

•
транспортной доступности. 

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 

•
иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

•
не затопляться при паводках; 

•
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 

•
иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

•
от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов; 

•
от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается. 

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы. 

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
1.8. Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

На территории муниципального образования в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.

Местоположение и вместимость площадок под контейнеры в границах усадебной застройки определяется СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований".

1.9. Наружное противопожарное водоснабжение (противопожарный водопровод, пожарный водоем, резервуар)

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления. 

В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение трех часов. В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов. 

В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения, допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды. 

Технические параметры объектов противопожарного водоснабжения регламентируется СП 8.13130.2009.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на селения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

	
	Наименование  видов объектов местного значения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	1
	Объекты электроснабжения населения
	Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора (без учета потребления электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения):

1075400 кВт ч/год.
	Объекты и точки технологического подключения населения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения.

	2
	Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда населения (не подключенного к центральному отоплению и горячему водоснабжению) 934248 кВт ч/год.
	Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения.

	3
	Объекты газоснабжения населения
	Населенные пункты поселения негазифицированы. Годовое потребление сжиженного природного газа в баллонах: 37649 кг газа в год.

	
	Объекты централизованным водоснабжения на селения холодной водой на хозяйственно-бытовые нужды
	Годовое водопотребление: 75390 м3/год.
	Точки технологического подключения, водонапорные башни, водоколонки и иные объекты при подготовке непосредственной подачи воды населению-100% расположены на территории населенных пунктов поселения.

	5
	Объекты

водоотведения
	Годовой объем водоотведения жилищного фонда: 64909,32 куб. м/год.
	Точки технологического подключения-100% расположены на территории населенных пунктов поселения.

	6
	Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием
	15% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов
	Не нормируется

	7
	Парковка (парковочные места)
	Не менее 1 объекта
	На территории населенного пункта поселения

	8
	Пешеходный переход
	Не менее 36 объектов для поселковых дорог, главных и основных улиц
	На каждые 600 метров улично-дорожной сети


	
	Автобусные остановки
	Не менее 5-ти автобусных остановок для автобусов (маршрутных такси)
	Радиус обслуживания не более 800 м.

	10
	Противопожарный водоем (резервуар)
	В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности.

Не менее 6 объектов на поселение
	Радиус обслуживания:-при наличии автонасосов: 200 м;

-при наличии мотопомп: 100м–150 м в зависимости от типа мотопомп.

	11
	Общественные кладбища
	Не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка 0,2717 га.
	Транспортная доступность не более 18 мин.

	12
	Муниципальный маневренный фонд
	372 кв.м
	В границах населенных пунктов.


1.В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

2.В случае обоснованной необходимости расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности могут уменьшаться, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности могут увеличиваться, но не более чем на 30%.

3.Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

4.Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения.

5.Количество пешеходных переходов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории.

6.Показатели по автобусным остановкам не применяются в случае невозможности организации транспортного обслуживания внутри поселения.

7. При определении места размещения пожарного резервуара необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть противопожарный водопровод высокого давления.

8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

3. Объекты социальной инфраструктуры и благоустройства

Общие положения

3.1.Физическая культура и массовый спорт

Массовый спорт представляет собой часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Физическая культура важная часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Под физическим воспитанием принимается процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

Физическая подготовка в свою очередь  это процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 6 и определяется по формуле:

П= Пб ∙ Кр,

где П – предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов физической культуры и массового спорта местного значения;

Пб – базовые показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта;

Кр – зональный коэффициент развития.

Таблица 6 – Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта

	Наименование
	Единица

измерения
	Показатель


	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	Спортивные залы
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	П = 63
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; Местные нормативы градостроительного проектирования Аларского района

	Плавательные

бассейны
	м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	П = 20
	

	Плоскостные

сооружения
	м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.
	П = 1800
	Местные нормативы градостроительного проектирования Аларского района


Максимально допустимый уровень доступности для населения муниципального образования объектов физической культуры и массового спорта принимается по таблице 7.
Таблица 7 – Максимально допустимый уровень доступности объектов физкультуры и массового спорта

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Показатель
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	Спортивные залы
	мин
	30*
	Местные нормативы градостроительного проектирования Аларского района

	Плавательные бассейны
	час
	2*
	

	Плоскостные сооружения
	м
	1500
	Местные нормативы градостроительного проектирования Аларского района


Примечание: * – транспортная доступность. 
3.2. Организации культуры и досуга, благоустройство

Культурная деятельность - это деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры, в том числе, относятся:

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Организация библиотечного обслуживания населения осуществляется путем создания общедоступных библиотек, которые предоставляют возможность пользования их фондами и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии.

В соответствие с порядком учреждения и формами собственности выделяется в отдельный вид библиотек – муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления. Муниципальные библиотеки получают статус юридического лица с момента их регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера.

Целями создания музеев в Российской Федерации являются:

– осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

– хранение музейных предметов и музейных коллекций;

– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

– изучение музейных предметов и музейных коллекций;

– публикация музейных предметов и музейных коллекций.

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации могут являться обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности.
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры следует принимать по таблице 8.
Таблица 8 - Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры

	№
	Наименование объекта
	Уровень обеспеченности

	11.
	Муниципальные библиотеки
	1*

	12.
	Муниципальные музеи
	1 на 5-10 тыс. человек** 



	23. 
	Учреждения культурно-досугового типа 

(зрительные места) 
	72 места


*- для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 человек – филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека. 

** - из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры в пределах транспортной доступности - 30 мин., для музеев - 2,5 часа. 

Благоустройство территории это комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории это декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения и информация, используемые как составные части благоустройства.

Озеленение это элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.

К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.

Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств.

На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Перечень объектов благоустройства уточняется в нормах и правилах по благоустройству территорий муниципальных образований.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства

	
	Наименование видов объектов местного значения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	1
	Открытая спортивная площадка
	Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численностью более 100 чел.
	Транспортная доступность не более 10 мин.

	2
	Хоккейный корт
	Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численность более 100 чел.
	Транспортная доступность не более 10 мин.

	3
	Дом культуры и творчества
	Не менее 1 объекта на поселение
	Транспортная доступность не более 18 мин.

	4
	Специально

оборудованные

места массового

отдыха населения
	Не менее 1 объекта на поселение
	Транспортная доступность не более 18 мин.

	5
	Муниципальный музей
	Не менее 1 объекта на поселение
	Транспортная доступность не более 18 мин.

	6
	Муниципальные библиотеки
	Не менее 1 объекта на поселение
	Транспортная доступность не более 18 мин.

	7
	Уличное освещение
	9,923 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных
	На каждые 50 метров улично-дорожной сети

	8
	Объекты озеленения территории
	Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, на поселение, площадью не менее 0,5 га.

Общая площадь озеленения – 0,93 га.
	Транспортная доступность–не более 15 мин.

	9
	Детские площадки
	Не менее 11 объектов
	Пешеходная доступность не более 8 мин.

	10
	Площадки для отдыха населения и занятий спортом
	Не менее 8 объектов
	Пешеходная доступность не более 11 мин.

	
	Пешеходные дорожки, тротуары, аллеи
	Общая протяженность – 6,875 км
	Не устанавливается

	12
	Малые урны для мусора
	Не менее 77 объектов на поселение
	Расстояние установки урн–не реже, чем каждые 89 м протяженности пешеходных дорожек (тротуаров)

	13
	Малые архитектурные формы
	Не менее 1 объекта на поселение
	Не нормируется


1. Объекты физической культуры и массового отдыха, детские площадки и площадки для отдыха населения и занятий спортом целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами.

2. Муниципальный музей целесообразно размещать в административном центре поселения.

3. Объекты освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры.

4. Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Исходные данные

1.1. Общая характеристика территории

Территория муниципального образования «Аляты» расположена в западной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь-137,42 км2. 

На севере, западе и юге граничит с Заларинским районом, на северо-востоке- с МО «Зоны», на востоке и юго-востоке – с МО «Иваническ».

Расстояние до районного центра п. Кутулик – 50 км.

Климат-резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490–570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско - Черемховской равнины годовое количество осадков не велико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев: с октября по апрель. Средняя температура января выше - 30ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит 10 апреля.

МО «Аляты» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года № 67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории МО «Аляты» входят земли следующих 6 населенных пунктов: 

-село Аляты –центр поселения;

-деревня Большеусовская;

-деревня Высотская;

- деревня Мардай; 

-деревня Халты;

-деревня Чухлинская.

Расстояния между с. Аляты и населенными пунктами:

	Населенные пункты
	Расстояние до с. Аляты, км

	д. Высотская
	7

	д. Мардай
	10

	д. Халты, д. Чухлинская
	12

	д. Большеусовская
	9,5


1.2. Социально-демографический состав и плотность населения

В состав муниципального образования «Аляты» входят 6 населенных пунктов, с общей численностью населения на начало 2021 года 1132 человека. Плотность населения составляет 8 чел./кв.км.

Информация о социально-демографической составе населения по состоянию на 1 января 2021 года

	№п/п
	Основные показатели
	Единица измерения
	Показатель на 1 января текущего года
	
	Изменения к предыдущему году(+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Общие

	1
	Площадь территории
	тыс.кв.км
	
	
	

	2
	Плотность населения
	тыс.человек

на кв.км
	
	
	

	Основные демографические показатели

	3
	Постоянное население
	тыс.человек
	1,132
	1,132
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	городское
	тыс.человек
	
	
	

	
	
	Процентов к

постоянному
	
	
	

	
	
	населению
	
	
	

	
	сельское
	тыс.человек
	
	
	

	
	
	Процентов к

Постоянному населению
	
	
	

	
	Младше трудоспособного возраста
	тыс.человек
	257
	
	

	
	
	Процентов к

Постоянному населению
	
	
	

	
	Трудоспособного возраста
	тыс.человек
	733
	
	

	
	
	Процентов к

Постоянному населению
	
	
	

	
	Старше трудоспособного возраста
	тыс.человек
	170
	
	

	
	
	Процентов к

Постоянному населению
	
	
	

	 сфере семейной политики

	4
	Многодетных семей (от 3 и более детей)
	семей
	
	
	

	
	В них детей–всего,

В том числе:
	человек
	
	
	

	
	До 6лет (7)
	человек
	113
	
	

	
	От 6 до18 лет(от7)
	человек
	144
	
	

	5
	Семей с детьми -инвалидами в возрасте до 18лет
	семей
	6
	5
	

	
	в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет
	человек
	6
	6
	

	6
	Опекунских семей
	семей
	5
	
	

	7
	В них детей
	человек
	
	
	

	
	детей, переданных под опеку за прошедший год,–всего
	человек
	
	
	

	
	в том числе круглых сирот
	человек
	
	
	

	8
	Детей одиноких матерей
	человек
	31
	32
	

	9
	Семей с разыскиваемыми родителями
	семей
	0
	0
	

	
	В них детей
	человек
	0
	0
	

	10
	Приемных семей ( в том числе семейных детских домов)
	семей
	0
	0
	

	
	В них детей
	человек
	0
	0
	

	
	в том числе детей, переданных в приемные семьи в прошедшем году
	человек
	0
	0
	

	11
	Семей, находящихся в социально опасном положении
	семей
	
	
	

	
	В них детей
	человек
	
	
	

	12
	Открыто семейных воспитательных групп
	единиц
	0
	0
	

	
	В них передано детей
	человек
	0
	0
	

	
	В том числе в прошедшем году
	человек
	0
	0
	

	13
	Выявлено безнадзорных детей
	человек
	0
	0
	

	14
	Выявлено беспризорных детей
	человек
	0
	0
	

	В сфере социальной защиты населения

	15
	Пенсионеры–всего
	человек
	189
	
	

	
	Из них:
	Процентов к постоянному населению
	
	
	

	
	Работающих пенсионеров
	человек
	7
	6
	

	
	
	Процентов к общей численности пенсионеров
	
	
	

	16
	Инвалиды –всего

Из них:
	человек
	
	69
	

	
	
	Процентов к постоянному населению
	
	
	

	
	инвалидов 1группы
	человек
	
	6
	

	
	
	Процентов к общей численности инвалидов
	
	
	

	
	инвалидов 2группы
	человек
	
	26
	

	
	
	Процентов к общей численности инвалид
	
	
	

	
	
	ов
	
	
	

	
	инвалидов 3группы
	человек
	
	36
	

	
	
	Процентов к общей численности инвалидов
	
	
	

	
	детей-инвалидов в возрасте  до18лет
	человек
	6
	6
	

	
	
	Процентов к общей численности инвалидов
	
	
	

	17
	Показатель первичного выхода на инвалидность в прошедшем году, всего

В том числе:

Детское население

Взрослое население
	Человек на 10 тысяч населения соответствующего возраста
	
	
	

	18
	Число инвалидов, получивших в прошедшем году индивидуальные программы реабилитации
	человек
	0
	0
	

	19
	Число инвалидов, обратившихся в прошедшем году в территориальные управления социальной защиты населения с индивидуальными программами реабилитации
	человек
	0
	0
	


Пенсионеры всего на 01.01.2016 – 170 чел., в том числе:

1) труженики  тыла – 8 чел.;

2) ветераны труда –53 чел.; 3) Дети войны – 56чел.;

4) Почетные граждане–2 чел.;

5) Воины интернационалисты–0чел.
Согласно данным Статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения на 1 января 2015года» численность населения муниципального образования «Аляты» по населенным пунктам распределялась следующим образом:

1) с. Аляты – 905 чел.;

2) д. Высотская – 107 чел.; 
3) д. Мардай – 8 чел.;

4) д. Халты – 43 чел:

5) д. Чухлинская – 69 чел.;

6) д. Большеусовская – 0 чел.

1.3.Социально-экономическое развитие поселения

Основная отрасль МО-это сельское хозяйство, где приоритетными направлениями является растениеводство.

Промышленность МО «Аляты» представлена обработкой древесины - пилорамами частного подворья.

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые в организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования. В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

Социальная инфраструктура

В МО «Аляты» действует МБУК«ИКЦ» Дом культуры в с. Аляты на 150 посадочных мест, библиотека в с. Аляты на 14150единиц хранения.

На сегодняшний день практически все спортивные мероприятия проходят на базе МБОУ Алятская СОШ с. Аляты, где имеется спортзал общей площадью 288 кв.м и спортивная площадка 2666 кв.м.

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России», расположенный в селе Аляты.

Согласно базам данных Федеральной службы государственной статистики РФ за 2014 год на территории МО «Аляты» расположено 3 спортивных сооружений, из них плоскостных спортивных сооружений – 2шт., спортивных залов – 1шт.

Коммунальная и дорожная (транспортная) инфраструктура Водоснабжение осуществляется из не централизованных подземных и поверхностных источников.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация также отсутствует.

Жилая 1-2-х этажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Электроснабжение потребителей МО Аляты осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Аларь» и ПС35/10кВ «Аляты», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Основные данные по существующей подстанции приведены в таблице:

	№
	Наименование ПС
	Система напряжений,
	Количество и установленная
	Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт

	
	
	кВ
	Мощность трансформаторов МВА
	Всего по ПС
	Нашинах6-10кВ
	На шинах 6-10кВдля нужд МО «Аляты»

	1
	Аляты
	35/10
	2,5+4,0
	2,11
	2,11
	0,8

	2
	Аларь
	35/10
	2х4,0
	4,08
	4,08
	0,3

	
	Итого
	
	
	
	
	1,1


На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Аляты» на шинах 6-10кВ центров питания составил 1,1МВт. Согласно таблице 18, подстанции имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС «Аляты» 35/10кВ получает питание по ВЛ35кВотПС «Иваническая» 110/35/10 кВ.

ПС «Аларь» 35/10кВ запитанапоВЛ35кВ«В.Булай-Аларь». Электрическиесети10-35кВ выполнены воздушными линиями. Информация о протяженности улично – дорожной сети–22100км, из нихс

Твердым покрытием –7400км, с усовершенствованным покрытием–0км.

Жилой фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012 г жилищный фонд МО «Аляты» состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 17,019 тыс.кв.м. общей площади.

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 14,6 м.

Жилищный фонд МО «Аляты» представлен деревянными жилыми домами, количество домов–398шт.
Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом–0%; канализацией–0%; центральным отоплением–0%; горячимводоснабжением–0%; газоснабжением–0%; электроплитами–72,3%; ваннамиидушевыми–0%.

Размер среднего домохозяйства-3чел.

2.Обоснование расчетных показателей

2.1.Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной инфраструктур и иного специального назначения

	
	Наименование видов объектов местного значения
	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	1
	Объекты электроснабжения населения
	Показатель рассчитан поформуле: ГПэл.=(НГПэлч.*Нрс.)

где

НГПэлч. – норма потребления электроэнергии на 1человека в год;

Нрс.–количество населения по состоянию
	100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать  затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.

	
	Пункт 1 части 5 статьи 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;».

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-,тепло, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

Пункт 1 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо – и водоснабжения населения, водоотведения;».

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	2
	Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Показатель рассчитан по формуле: ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нфакт.,

Где 

НГПэл.. – норма потребления электроэнергии в целях теплоснабжения и снабжения горячей водой на 1 человека в год;

Нфакт. – количество населения, фактически проживающего в неблагоустроенных домах.
	100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.

	
	Подпункта) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;».

	
	Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-,тепло, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

Пункт 1 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро -,тепло-,газо - и водоснабжения населения, водоотведения;».

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	3
	Объекты газоснабжения населения
	Показатель рассчитан по формуле: ГПгаз.=НГПгаз.*Н,

где

НГПгаз.–норма потребления природного газа на 1 человека в год;

Н.–количество населения.

	
	Подпункта) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;».

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-,тепло, газо -и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения;».

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	4
	Объекты  централизованнымводоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-бытовые нужды
	Показатель рассчитан по формуле: ГПхв.мин.=(НГПхв.*Н)+(НГПхв.1*СЖ),

где

НГПхв.. – норма потребления холодной воды на 1 человека в год;
	100% расположение объектов на территории населенных пунктов

	
	
	Н – количество населения;

НГПхв.1 – норма потребления холодной воды на 1с/х животное в год;

СЖ–количество с/х животных по видам.
	

	
	Подпункта) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;».

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-,тепло,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты,электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения;».

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 годаN131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	5
	Объекты

водоотведения
	Показатель рассчитан по формуле: ГПво.мин.=ГПхв.мин.-ГПсх.,где

ГПхв.мин.–минимальный нормативный показатель снабжения населения поселения холодной водой; ГПсх. –минимальный нормативный показатель потребления холодной водой на с/х животных.
	Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется.

	
	Подпункта) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;».

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-,тепло,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределахполномочий,установленныхзаконодательством

	
	Российской Федерации;».

Пункт 1 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения;».

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	6
	Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием
	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения и фактического состояния.
	Не нормируется

	
	Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 2 Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочныхмест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог  и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

3.Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23июля 2008года№59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;».

	7
	Парковка(парковочные места)
	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих
	Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения

Раздел 11 СП42.13330.2011 Приложение К СП42.13330.2011

	
	
	мест хранения автотранспорта и парковочных мест
	

	
	Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 2 Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

3.Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;».

	8
	Пешеходный переход
	Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения.

Показатель рассчитан по формуле: Кпеш.=Пдор./Пдост.,где:

Пдор.–протяженность а/д местного значения; Пдост. – показатель территориальной доступности
	Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения.

Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ218.4.005-2010«Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»)

	
	Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;» 2 Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

	
	Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;».

	9
	Автобусные остановки
	Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов.
	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».П.11.15

ОСТ 218.1.002-2003.» Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»

	
	Подпунктг)пункта1части5статьи23ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерации:«иныеобластивсвязисрешениемвопросовместногозначенияпоселения,».

Пункт7части1статьи14Федеральногозаконаот6октября2003года№131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийской Федерации»: «создание условий для предоставлениятранспортныхуслугнаселениюиорганизациятранспортногообслуживаниянаселениявграницахпоселения;».

3.Пункт14части3статьи3(1)ЗаконаИркутскойобластиот23июля2008года№59-оз«ОградостроительнойдеятельностивИркутскойобласти»:«иныеобъекты;».

	10
	Противопожарный водоем (резервуар)
	пп.4.1,4.3,9.10СП8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

п.16.9СП31.13330.2012
	п.9.11СП8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».


	
	
	«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция.

ч.5ст.67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
	

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;».

Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;».

Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «иные объекты.».

	11
	Общественные кладбища
	Показатель рассчитан по формуле:

ГП эл.=НП зу.*Н факт./1000, где

НП зу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.;

Н факт. – количество населения.
	Показатель транспортной доступности взят по формуле:

Тр Д =Рмах/Сср.,Где

Рмах–расстояние между населенными пунктами; Сср.–средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «организация ритуальных услуги содержание мест захоронения;».

Пункт 10 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской  области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуги содержания мест захоронения».

	12
	Муниципальный маневренный фонд
	Показатель взят по формуле:
	ч.1ст.83 Земельного кодекса Российской Федерации

	
	
	Пмжф=(Нвжд+Нажд)*Пн*Кп, где Нвжд число людей проживающих в ветхих жилых домах;

Нажд-  число людей проживающих в аварийных домах;  

Пн- минимальная нормативная площадь жилого помещения маневренного фонда на одного человека (6 м2/чел);

Кп – поправочный коэффициент на возможность одновременного заселения всех нуждающихся граждан
	


2.2.Объекты физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства

	
	Наименование видов объектов местного значения
	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	1
	Открытая спортивная

площадка
	Показатель взят исходя из анализа 

социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам, сложившейся застройки и экономической целесообразности.
	Показатель взят по формуле:

ПрД=Рмах/Сср,где

Рмах–максимальное расстояние до объекта;

Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту.

	
	Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

Пункт 5 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «объекты физической культуры и массового спорта».

	2
	Хоккейный корт
	Показатель взят ис ходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам, сложившейся застройки и экономической целесообразности.
	Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где

Р мах–максимальное расстояние до объекта;

Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту.

	
	Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

Пункт 5 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59- ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области» :«объекты физической культуры и массового спорта».

	3
	Дом культуры и творчества
	Показатель взят ис ходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.
	Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где

Рмах–максимальное расстояние до объекта;

Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту. Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср,

где

Рмах-расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср-средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

	
	Самоуправления в Российской Федерации» : «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;».

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

Пункт 7 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года№59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «объекты культуры».

	4
	Муниципальный музей
	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.
	Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср,

где

Рмах-расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср-средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации : «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;».

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация
и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

Пункт 7 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «объекты культуры».

Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «создание музеев поселения;».

	5
	Специально оборудованные места массового отдыха населения
	Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности.
	Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где

Рмах–максимальное расстояние до объекта;

Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту. Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср,

где

Рмах-расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср-средняя

Скорость движения транспортного средства в минуту.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация об устройства мест массового отдыха населения,».

Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;».

	6
	Муниципальные библиотеки
	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктами экономической целесообразности.
	Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср,

где

Рмах-расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср-средняя

Скорость движения транспортного средствавминуту.

	
	СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж.

Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;».

Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры».

	7
	Уличное освещение
	Показатель взят по формуле:

Пуо=Пудс*Нп, где

Пудс–общая протяженность улиц, проездов, набережных;

Но–принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 45%
	Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека.

СП42.13330.2011 «Градостроительст-во». Планировки и застройки городских и сельских поселений».

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса

	
	Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года№59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «иные объекты.».

	8
	Объекты озеленения территории
	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Показатель рассчитан по формуле: Поз.=Ноз.*Н, где:

Ноз.–норматив озеленения в кв.м/чел.;

Н–численность населения.
	Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср,где

Рмах–расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта заграницами населенного пункта; Сср–средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.».

	9
	Детские площадки
	Показатель взят исходя из анализа
	Показатель пешеходной

	
	
	Численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности
	Доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб,где Рмах–

Максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб–минимальное количество объектов (детских площадок).

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.».

	10
	Площадки для отдыха населения и занятий спортом
	Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности
	Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб,где Рмах–

Максимальный радиус обслуживания части населенного пункта;Сср–средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб–минимальное количество объектов

	
	
	
	(детских площадок).

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» :«иные объекты.».

	11
	Пешеходные дорожки, тротуары, аллеи
	Показатель взят по формуле:

Поп=Пудс*Нп,где

Пудс–общая протяженность улиц, проездов, набережных;

Нп–принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 25%
	Не устанавливается

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «иные объекты.».

	12
	Малые урны для мусора
	Показатель взят по формуле:

Уок=Нфакт./Ну,где

Нфакт.–количество населения по состоянию на расчетный срок; Ну-принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности

урнами из расчета 1 урна на 15 человек
	Показательвзятпоформуле:

Руу=Поп/Уок*К,где

Поп–общая протяженность пешеходных дорожек (тротуаров); Уок–установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами;

К–увеличивающий коэффициент на сельскую местность.

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «иные объекты.».

	13
	Малые архитектурные формы
	Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека.
	Не нормируется

	
	Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, ».

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,

	
	Озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), ».

Пункт 14 части 3 статьи 3 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» : «иные объекты.».


III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее–Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

–электро-,тепло-,газо-и водоснабжение населения, водоотведение;

–автомобильные дороги местного значения;

–муниципальный жилищный фонд;

–физическая культура и массовый спорт; –объектами благоустройства территории;

–иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

-установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

-обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

-обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографическогосоставаиплотностинаселениянатерриториипоселения;плановипрограммкомплексногосоциально-экономическогоразвитияпоселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Аляты», документации по планировке территории и правили проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией муниципального образования «Аляты»:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения; – при внесении изменений в генеральный план поселения;

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

-при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией муниципального образования «Аларский район»:

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Аларского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) федеральными органами исполнительной власти:

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

–при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора: –о развитии застроенной территории;

–о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

–о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления муниципального образования «Аляты» при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не
 регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, 
используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

В случае необходимости допускается уменьшать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения муниципального образования «Аляты» и увеличивать показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения населения муниципального образования «Аляты». При этом проект генерального плана поселения, проект документации по планировке территории и правила (проект) благоустройства территории должны содержать указание на отступление от Нормативов и обоснование такого отступления, с указанием причин отступления от Нормативов.
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